**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора** | | | | |
| № | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Сапоги резиновые с защитным подноском | Способ изготовления: литьевой, двухкомпонентный  Состав: ПВХ ( поливинилхлорид), подносок - сталь  Цвет: голенище – чёрный, подошва – серый  Высота сапога: 40 см  Защитные свойства: В, К80, Щ50, Нм, Нс, Мун 200.  Толщина стенок голенища: то 1,8мм до 2,8мм, толщина подошвы: от 12мм до 26мм.  Протектор: нескользящий, самоочищающийся с грунтозацепами, которые препятствуют налипанию грязи и застреванию породы в рифе подошвы, устойчив к воздействию нефтяных, растительных и животных масел.  Сапоги предназначены для рабочих , занятых в самых различных отраслях промышленности, где имеется риск травмирования стопы, защищают от ударов, падений тяжёлых предметов на ноги, проколов и других механических воздействий, обладают высокой степенью защиты от кислот и щелочей, водонепроницаемы. | 2 | пара |
| 2 | Сапоги утепленные с защитным подноском | Металлический подносок обеспечивает высокую защиту от механических воздействий (от ударов в носочной части 200 Дж)  Материал верха обуви термоустойчивая водоотталкивающая кожа толщиной 1,8 - 2,0.  Подошва - двухслойная, с ходовым слоем из износостойкого термополиуретана, с улучшенным сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформациям и истиранию.  Подойдет для использования в строительстве, ЖКХ, нефтегазовой, горнодобывающей, химической промышленности, агропромышленном комплексе, металлургии и многих других.  Утеплитель: Шерсть  Стелька и подносок: Металл  Оcновной материал: Кожа | 2 | пара |
| 3 | Рукавицы меховые (натуральный мех) | - верх: плотная х/б ткань (диагональ гладкокрашеная 220г/м2)  - подкладка: натуральный мех (овчина)  - предназначены для работы в условиях пониженых температур | 3 | пара |
| 4 | Колпак | - высота 20см  - на завязках  Основной материал: Ткань "Бязь ГОСТ" 100% хлопок, плотность 142 гр/м2 | 2 | шт |
| 5 | Костюм мужской летний | Костюм рабочий состоит из двух предметов: куртка рабочая мужская и брюки рабочие.  Униформа для персонала изготовлена в соответствии с ГОСТ из ткани повышенной плотности 240 гр. Надежно защищает от загрязнений, отличается повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию. Благодаря световозвращающим полосам на куртке и брюках костюм рабочий мужской подходит для работы в местах с плохим освещением и в темное время суток. Укороченная рабочая куртка с поясом на резинке оснащена множеством функциональных карманов, в том числе закрывающимся на липучку карманом для средств связи. Куртка на молнии с расширительными складками по спине не сковывает движения и очень удобна. Рабочие брюки с карманами могут фиксироваться ремнем. Боковые карманы предназначены для размещения инструментов, усилены дополнительным слоем ткани против проколов и порезов.  Основной материал: Ткань "Рекорд" 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка  Комплектность: Куртка, брюки  Защитные свойства:  Вид центральной застежки: Закрытая (молния/планка на кнопках)  Наличие СОП: Да | 2 | шт |
| 6 | Костюм мужской зимний (куртка, брюки) | КУРТКА:  - прямого силуэта  - с центральной застёжкой на тесьму - «молния» и ветрозащитной планкой застёгивающейся на две кнопки вверху и внизу планки и три ленты «контакт»  - куртка по линии талии на кулисе  - кокетки с двумя СОП шириной 50 мм и 25 мм  - полочки с накладными верхними и нижними карманами, с утеплёнными клапанами  - по низу полочек и спинки настрочена СОП шириной 50 мм  - рукава с трикотажными манжетами, по низу настрочена СОП шириной 50мм  - воротник втачной, отложной  - капюшон пристёгивается к куртке тесьмой «молния» и регулируется по лицевому вырезу за счёт шнура и фиксаторов  БРЮКИ:  - с застёжкой гульфика на три петли и пуговицы  - с высоким фигурным поясом, застёгивающимся на две пуговицы, и пятью шлёвками  - передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом  - бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и открытой эластичной тесьмы  - по низу брюк настрочены две СОП шириной 50 мм и 25 мм  Основной материал: Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок (+/-5%), плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка  Утеплитель: "Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава и брюки, 120 гр/м2 капюшон  Климатический пояс: I, II, III, особый  Класс защиты Тн: 1,2,4  Комплектность: Куртка, брюки  Вид центральной застежки: Закрытая (молния/планка на кнопках)  Наличие СОП: Да | 2 | шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота)** | **38 060 (Тридцать восемь тысяч шестьдесят) руб. 00 коп.** | |
| **Порядок формирования начальной цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | |
| **2. Требования к товарам, работам, услугам** | | |
| Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или договором. | | |
| **3. Требования к результатам** | | |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | | |
| **4.****Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | | |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37А. |
| Условия поставки товаров.  Сроки поставки товаров. | | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». |
| Гарантийный срок. | | Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | |
| Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. | | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | | |
| сертификат, декларацию соответствия | | |