**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Мойка медицинская | | шт | 1 | 62 326,64 | 62 326,64 | 62 326,64 | 62 326,64 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | 62 326,64 |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Мойка медицинская универсальная  МИУ-КРОНТ  или эквивалент | Назначение - Мойка медицинская инструментальная универсальная предназначена для предварительной и окончательной очистки (мойки водой и моющим средством, ручная механическая очистка с помощью щеток) наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов управления гибких эндоскопов и других медицинских изделий, с целью повышения качества дальнейшей обработки.  Конструкция мойки позволяет проводить обработку медицинских изделий методом полного погружения (замачивания) в воду и/или раствор средств и ручную механическую очистку с помощью щеток и приспособлений.  Анатомическая ванна, навесные полки и поддон для размещения необходимых принадлежностей для обработки, установлены на рамной конструкции с химически стойким порошковым покрытием. Мойка оснащена всеми необходимыми приспособлениями для подключения к водопроводной сети с горячей и холодной водой и к системе общей канализации.  Габаритные размеры (895х650х1230)±20 мм  Масса установки не более 20 кг  Номинальная нагрузка на установку 60 кг,  на ванну - 45 кг,  на поддон - 10 кг,  на 2 полки - 5 кг  Цельнолитая ванна из ударопрочного химически стойкого пластика. Обтекаемые контуры ванны обеспечивают безопасные радиусы изгибов эндоскопа при обработке.  Система подачи воды представляет собой смеситель с выдвижной лейкой для удобной местной обработки наружной поверхности эндоскопа и медицинских изделий.  Система слива подключается к общей канализационной сети. Её конструкция обеспечивает полный и ускоренный слив воды или моющего средства из ванны.  Внутренние размеры ванны (680х430х165)±10 мм  Максимальный объём ванны 45 л  Поворотные колесные опоры с тормозом Ø75 мм с резиновым ободом.  Цельнолитой поддон из ударопрочного химически стойкого пластика. Для удобства проведения санитарной обработки выполнен самофиксирующимся и легкосъемным.  Рабочая поверхность поддона: 770х400 мм  Глубина поддона: 10 мм  Навесные полки из полипропилена. Для удобства проведения санитарной обработки выполнены самофиксирующимися и легкосъемными.  Обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами.  Гарантийные обязательства 24 месяца со дня изготовления.  Срок службы не менее 5 лет |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |