**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
|  | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за  единицу, руб. | НМЦ всего  , руб. |
| 1 | Беспроводная кнопка вызова | | шт | 1 | 9 872,75 | 9 872,75 |
| 2 | Светильник аварийный | | шт | 1 | 1 567,21 | 1 567,21 |
| 3 | Дверная ручка | | шт | 1 | 3 809,32 | 3 809,32 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | | |  |  | - | 15 249,28 | **15 249,29** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
| 1 | Беспроводная кнопка вызова | В комплекте: 1 кнопка вызова помощи для инвалидов, приемник вызовов, тактильная табличка с азбукой Брайля. Кнопка вызова помощи всепогодная, из ударопрочного пластика с креплением на саморезы или скотч. Приемник стационарный со звуковой и световой индикацией, компактный, работает от сети. Табличка тактильная 15х20 см, согласно требованиям ГОСТ к информационным уличным пиктограммам  Характеристики кнопки: Антивандальная (изготовлена из ударопрочного пластика - поликарбоната) Всепогодная (водонепроницаемая, не боится солнечных лучей, пылезащищенная, устойчивая к изменению температуры и влажности) Размер, мм: 82х65х28 Материал корпуса: поликарбонат Ресурс: 1 млн нажатий Частота: 433.92 MHz Радиус действия на прямой видимости, м: 200 Питание: батарея 12V 23A Крепление: саморезы и двусторонний скотч в комплекте Температурный режим работы: -35 ...+55 градусов Срок службы батареи, мес: не менее 12 не более 18 Характеристики приемника: Компактное устройство, принимает сигнал непосредственно с кнопки вызова, имеет световую и звуковую индикацию. Легко настраивается при помощи клавиш на корпусе.  Рабочая частота, Mhz: 433,92 Размеры, мм: 90х53х19 мм Материал: поликарбонат Цвет: Оранжевый Источник питания: DC12V/1A Входная мощность: AC100V-240V Продолжительность сигнала, сек: 15 Радуис приема, м: 200 Индикация: свет, звук Кнопки на корпусе, шт.: 3 Возможность подключения кнопок, шт.: 10 Кол-во мелодий, шт.: 1 Характеристики таблички: Табличка выполнена из ударопрочного пластика полистирола с дополнительным защитным покрытием лаком для долговечности. Размер и характеристики таблички полностью соответствуют новым требованиям ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам.  • Размер: 150х200 мм • Высота рельефа рамки и знака: 2 мм • Размер пиктограммы: 150х150 мм • Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: 50 мм • Высота тактильных точек: 0,7 мм • Цвет: желтый, черный • Материал - пластик полистирол |
| 2 | Светильник аварийный | Ширина 57 мм Длина 342 мм Высота/глубина 30 мм Тип лампы LED несменный Номинальное напряжение 230 В Степень защиты IP IP20 Максимальная мощность 6 Вт Номинальный световой поток 360 лм Время аварийной работы 3 ч Класс защиты от поражения электрическим током II Цвет корпуса Белый Система питания Децентрализованная (индивидуальная батарея) Материал корпуса Пластик Устройство контроля Кнопка тестирования Расстояние распознавания 25 м Способ присоединения Подключение кабелем с евровилкой Цветовая температура 6500 К |
| 3 | Дверная ручка | Дверная ручка для инвалидов имеет плавное нажатие, удобную и эргономичную П-образную форму, обеспечивающую комфортное использование. Выполненная из нержавеющей стали данная модель ручки практична и надежна. Она идеально подходит как для помещений, так и для наружных дверей, с легкостью выдерживает перепады температур и влажности. Материал ручки: нержавеющая сталь Поверхность ручки: матовая Размер 140х60х166мм (ш\*г\*в) Подходит для профильного цилиндра европ. стандарта Шток ручки: 8мм Толщина двери 35-70мм Максимальная нагрузка 40Нм Минимальное кол-во рабочих циклов 200 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |