ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку тактильных табличек со шрифтом Брайля

1. Место и сроки поставки: Место поставки товара: 169609, Республика Коми, город Печора, ул. Н.Островского, д.35а. Срок изготовления и поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

2. Требования к описанию объекта закупки:

2.1. Поставляемый товар и  материалы для его изготовления должны быть новыми.

2.2. Показатели (характеристики), значения которых не могут быть изменены,  указаны в приложении № 1 [технического задания](http://www.pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/).

2.3. Поставщик должен обеспечить:

- создание макета товара;

- логистику поставки.

2.4. В течение  5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора, согласовать  с Заказчиком  макет товара, материал для изготовления и цвет товара.

2.5. До подписания макета товара заказчик может вносить изменения в содержание вывесок.

2.6. На вывеске должен разместиться текст на государственном русском и дополнительно на шрифте Брайля.

3. Требования к [гарантийному сроку](http://pandia.ru/text/category/garantijnij_srok/) товара:

3.1. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.

3.2. Устранение недостатков, дефектов в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.

3.3.  В случае обнаружения товара ненадлежащего качества и (или) количества, Поставщик должен своими силами и за свой счет произвести замену в течение 15 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

3.4. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

Приложение 1

к техническому заданию

1. Требования к табличкам.
2. Надписи выполнены как с применением тактильного плоскопечатного шрифта, так и с применением системы Брайля.

Материал: матовый моющийся пластик ПВХ или моющаяся пленка, накатываемая на пластик, толщина – 4 мм.

Тактильные таблички представляют собой таблички, предназначенные для информирования инвалидов о назначении кабинета (помещения). Тактильные таблички должны содержать информацию, предварительно согласованную с заказчиком, нанесенную с применением тактильного шрифта и рельефно-точечного шрифта Брайля. Установка табличек должна быть осуществлена в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МНГ)», утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

Все изделия изготавливаются из качественных материалов, стойких к воздействиям при транспортировке, монтаже (изгибы, сдавливание, удары) и износу в процессе эксплуатации (механические воздействия при стандартных режимах эксплуатации, воздействие моющего инвентаря и средств).

Размер: 300х100 мм

Шрифт Open Sans Semibold.

Цвета шрифта: черный RAL 9005

Гарантия – не менее 12 месяцев

1. Информационное наполнение.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОписаниеИнформации на табличке **для поликлиники г.Печора** | Кол-во, шт.  | ОписаниеИнформации на табличке **для поликлиники г. Воркута** | Кол-во, шт. |
| Назначение кабинета | № кабинета | Назначение кабинета | № кабинета |
| Приёмная | - | 1  | Приёмная | - | 1 |
| Касса, бухгалтерия | - | 1  | Касса  | - | 1 |
| Заведующий терапевтическим отделением | 31 | 1  |  |  |  |
| Терапевт | 9А, 16, 26, 33 | 4  | Терапевт | 205, 206 | 2 |
| Врач-травматолог-ортопед, председатель КЭК | 5 | 1  |  |  |  |
| Невролог | 23 | 1  | Невролог | 203 | 1 |
| Офтальмолог | 15 | 1 | Офтальмолог | 204 | 1 |
| Стоматолог | 22 | 1 | Стоматологический кабинет  | 105 | 1 |
| Зубной врач | 20 | 1 |  |  |  |
| Стоматолог-ортопед | 19 | 1  |  |  |  |
| Гинеколог | 34 | 1 | Гинеколог | 212 | 1 |
| Отоларинголог | 2 | 1  | Отоларинголог | 214 | 1 |
| Хирург | 7 | 1  | Хирург | 215 | 1 |
| Кабинет эндоскопии, врач-эндоскопист, онколог | 6 | 1  | Кабинет эндоскопии, ФГДС | 106 | 1 |
| Рентгенологический кабинет | 4 | 1 | Рентгенологический кабинет | 111 | 1 |
| Флюроографический кабинет | 8 | 1  |  |  |  |
| Председатель ВЭК | 27 | 1  | Кабинет ВЭК | 201 | 1 |
| Кабинет УЗД | 18 | 1  | Кабинет УЗД | 108 | 1 |
|  |  |  | Кабинет функциональной диагностики | 217 |  |
| Кабинет функциональной диагностики | 24 | 1  | Кабинет ЭКГ | 216 | 1 |
| Дневной стационар | - | 1  | Дневной стационар | - | 2 |
|  |  |  | Кабинет забора крови | 207 | 1 |
|  |  |  | Клинико-диагностическая лаборатория /посторонним вход воспрещен | 208 | 1 |
| Клинико-диагностическая лаборатория /посторонним вход воспрещен | 11 | 1  | Клинико-диагностическая лаборатория /посторонним вход воспрещен | 209 | 1 |
|  |  |  | Процедурный кабинет | 213 | 1 |
| Процедурный кабинет | 9 | 1 | Процедурный кабинет | - | 1 |
| Мужской туалет | - | 1 | Туалет | - | 1 |
| Женский туалет | - | 1  |  |  |  |
| Кабинет профосмотра | 1 | 1 | Доврачебный прием | 202 | 1 |
| Прививочный кабинет | 3 | 1 |  |  |  |
| Дерматовенеролог | 13 | 1 | Дерматовенеролог | 210 | 1 |
| Перевязочный кабинет | - | 1 | Психиатр-нарколог | 211 | 1 |
| Зуботехническая лаборатория | - | 1 |  |  |  |
| Физиотерапевтический кабинет | 12 | 1 | Физиотерапевтический кабинет | 109 | 1 |
| Массажный кабинет | 10 | 1 | Кабинет ЭЭГ  | 306 | 1 |
| Главная медсестра поликлиники | 28 | 1 | Кабинет аудиограммы | 305 | 1 |
| Заместитель главного врача по КЭР | 32 | 1 | Старшая медсестра поликлиники | 218 | 1 |
|  |  | **36** |  |  | **30** |