**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Лампа бактерицидная 15W | | шт | 14 | 506,86 | 506,86 | 7 096,04 | 7 096,04 |
| 2 | Лампа бактерицидная 30W | | шт | 6 | 618,62 | 618,62 | 3 711,70 | 3 711,70 |
| 3 | Адаптер сетевой для тонометра | | шт | 1 | 977,52 | 977,52 | 977,52 | 977,52 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | **11 785,26** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Лампа бактерицидная 15W | Бактерицидная лампа представляет собой лампу, излучающую коротковолновое ультрафиолетовое (УФ) излучение с длиной волны 253,7 нм, обладающая широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и простейшие организмы.  Применяется в бактерицидных облучателях для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей в лечебно-профилактических учреждениях, общественных помещениях, предприятиях общественного питания, фармацевтической и другой промышленности, детских садах, школах, институтах.  Колба выполнена из специального увиолевого стекла.  Лампа эффективно и экологически благоприятно дезинфекцирует без применения химических средств, с низким содержанием ртути, не образует озон.  Длина, мм: 451,6  Диаметр, мм: 25,5  Расстояние между плоскостями цоколей, мм: 436,2  Мощность, Вт: 15  Тип цоколя: G13  Ток лампы, А: 0,31  Длина волны бактерицидного потока, нм: 254  Мощность бактерицидного потока, Вт: 5,1  Напряжение на лампе, В: 55  Срок службы, ч: 10800 |
| 2 | Лампа бактерицидная 30W | Бактерицидная лампа представляет собой лампу, излучающую коротковолновое ультрафиолетовое (УФ) излучение с длиной волны 253,7 нм, обладающая широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и простейшие организмы.  Применяется в бактерицидных облучателях для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей в лечебно-профилактических учреждениях, общественных помещениях, предприятиях общественного питания, фармацевтической и другой промышленности, детских садах, школах, институтах.  Колба выполнена из специального увиолевого стекла.  Лампа эффективно и экологически благоприятно дезинфекцирует без применения химических средств, с низким содержанием ртути, не образует озон.  Длина, мм: 908,8  Диаметр, мм: 25,5  Расстояние между плоскостями цоколей, мм: 893,8  Мощность, Вт: 30  Тип цоколя: G13  Ток лампы, А: 0,37  Длина волны бактерицидного потока, нм: 254  Мощность бактерицидного потока, Вт: 12,6  Напряжение на лампе, В: 96  Срок службы, ч: 10800 |
| 3 | Адаптер сетевой для тонометра | Наименование прибора: адаптер для автоматических тонометров на плечо Omron  Модель: Omron HHP-CM01  Электрическая сеть: 100-240 В, 50/60 Гц/0,12 А  Выходное напряжение: 6 В DC/700 мА  Срок службы прибора: 5 лет  Гарантия: 1 год  Комплектация:  Сетевой мини-адаптер Omron HHP-CM01  Руководство по эксплуатации  Упаковочная коробка |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А.  Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |