**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | **Видеобронхоскоп с принадлежностями** | шт | 1 | 1 896 810,00 | 1 896 810,00 | 1 896 810,00 | 1 896 810,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | 1 896 810,00 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Видеобронхоскопс принадлежностями |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| **1** | **Бронхоскоп гибкий** | **1 шт.** |
|   | Поле обзора, град | ≥ 120 и ≤ 140 |
|   | Рабочая длина, мм | ≥ 600 мм |
|   | Наружный диаметр дистального конца, мм | > 5 и ≤ 7 |
|   | Вывод изображения | Монитор |
|   | Глубина резкости, мм | ≤ 100 |
|   | Угол изгиба дистального конца вверх, град | ≥ 180 |
|   | Угол изгиба дистального конца вниз, град | ≤ 130 |
|   | Направление обзора, град | не более 0 |
|   | Диаметр рабочей части, мм | не более 5,2 |
|   | Минимально видимое расстояние от дистального конца, мм | не более 3 |
|   | Поддержка функции оптической и цифровой узкоспектральной визуализации | Наличие |
|   | Подключение видеоэндоскопа к видеопроцессору через единый коннектор, включающий передачу видеосигнала и освещения | Наличие |
|   | Совместим с имеющимся видеопроцессором ПЕНТАКС | Наличие |
| **2** | **Загубник** | **100 шт.** |
|   | Предназначен для одноразового использования | Наличие |
|   | Оголовье с системой блокировки | Наличие |
|   | Дренажные отверстия для удаления секрета | Наличие |
|   | Возможность одновременной пероральной и назальная доставки O2 и отбор проб CO2 для пациентов, которым выполняется эндоскопия верхних отделов ЖКТ в положении на боку и на спине | Наличие |
|   | Фиксаторы для установки съемной двойной назальной канюли подачи O2 и забора проб CO2 | Наличие |
| **3** | **Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии** | **1 шт.** |
|   | Тип завхвата | Обратный выкусыватель |
|   | Механизм качания браншей | Наличие |
|   | Стоппер фиксации закрытых браншей | Наличие |
|   | Возможность автоклавирования | Наличие |
| **4** | **Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии** | **1 шт.** |
|   | Тип завхвата | Овальные бранши |
|   | Механизм качания браншей | Наличие |
|   | Стоппер фиксации закрытых браншей | Наличие |
|   | Возможность автоклавирования | Наличие |
| **5** | **Тестер герметичности** | **1 шт.** |
|  | Выделение цветом "красной" и "зеленой" зоны на манометре | Наличие |
|  | Клапан сброса давления | Наличие |
|  | Вращающийся циферблат | Наличие |
|  | Совместимость с эндоскопическим оборудованием без дополнительных адаптеров | Наличие |

 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |