**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НМЦ цена за единицу, руб.** | **НМЦ всего, руб.** |
| 1 | Рециркулятор бактерицидный | | шт | 3 | 6 201,95 | 18 605,86 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор | | шт | 1 | 17 944,68 | 17 944,68 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  |  | **36 550,54** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Рециркулятор бактерицидный Армед CH 211-130 М/1  или эквивалент | Облучатель-рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях I, II, III, IV, и V категорий опасности с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей болезней  Исполнение настенный  Тип рециркулятора закрытый  Материал корпуса металл  Цвет корпуса белый  Количество ламп/мощность, Вт 2х30  Укомплектование лампами да  Производительность, м³/ч 50-75  Рекомендуемый объем помещения, м³ до 90  Категории помещений I, II, III, IV, V  Таймер наработки ламп нет  Возможность облучения в присутствии людей есть  Срок службы ламп, ч 8000  Потребляемая мощность, Вт 60  Уровень шума, не более, дБ 50  Длина, мм 170  Ширина, мм 136  Высота, мм 1090  Вес, не более, кг 5,9 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБн2-01-«КРОНТ» ( ДЕЗАР-2н )  или эквивалент | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений III-V категории Наличие  Эффективность обеззараживания 95,0 %  Производительность 60±10 м³/час  Исполнение – настенный Наличие  Фильтровальный блок с возможностью установки воздушного сменного фильтра Наличие  Воздушный сменный фильтр в комплекте поставки 12 шт.  Напряжение питающей сети 230±10% В  Потребляемая мощность 38±10% ВА  Шнур питания с вилкой длиной не менее 3.5 м Наличие  Звуковая мощность (уровень шума) не более 40 дБА  Вентиляторы 3 шт.  Габаритные размеры (605х365х145)±30 мм  Масса не более 3,5 кг  Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа Наличие  Мощность источника излучения 16 Вт  Количество источников излучения 2 шт.  Срок службы лампы 9000 часов  Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения Наличие  100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса – светоэкранирующие перегородки. Наличие  Корпус из ударопрочного химически стойкого АБС-пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами Наличие |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |